Iepirkuma komisijas

Sēdes lēmums Nr.2

2016.gada 4.martā

Jautājums:

*Par atklāta konkursa „Meža ielas (posmā no Parka ielas līdz Meža ielai 4, Valkā) pārbūve”*

*(Id.Nr.* *VND/2016/3K/ERAF) nolikuma prasībām.*

**1**.Nolikuma 3.1.8. punkta (Prasības pretendentiem un iesniedzamie dokumenti) 3.1.8.2.apakšpunktā noteikts, ka Pretendenta rīcībā jābūt sertificētam darba aizsardzības speciālistam/koordinatoram.

Ministru kabineta 2003. gada 25. februāra noteikumu Nr. 92 ”Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” 8.12. apakšpunktā noteikts, ka par darba aizsardzības koordinatoru ir tiesīga būt arī fiziskā persona, kura ieguvusi otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību darba aizsardzības jomā.

Vēlamies precizēt, vai Pasūtītājs atzīs, ka Pretendents ir izpildījis Nolikuma 3.1.8. punkta (Prasības pretendentiem un iesniedzamie dokumenti) 3.1.8.2. apakšpunktā noteikto prasību iesniedzot apliecinājumu par projekta izpildē piesaistītā darba aizsardzības koordinatora darba līguma esamību, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un CV, kurā norādīta pieredze līdzvērtīgu projektu izpildē?

Atbilde :

Pasūtītājs atzīs, ka Pretendents ir izpildījis Nolikuma 3.1.8. punkta (Prasības pretendentiem un iesniedzamie dokumenti ) 3.1.8.2. apakšpunktā noteikto prasību iesniedzot apliecinājumu par projekta izpildē piesaistītā darba aizsardzības koordinatora darba līguma esamību, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un CV,

kurā norādīta pieredze līdzvērtīgu projektu izpildē.

**2.** Lūdzam sniegt skaidrojumu par būvdarbu apjomu sarakstā 7.3. “Lietus ūdens kanalizācijas tīkli” Izmaksu pozīciju Nr.2 “Dzelzsbetona aka ∅1000 no saliekamiem elementiem un rūpnieciski ražotu akas pamatni un tekni, kas atbilst LVS EN 1917 prasībām, betons - LVS EN 206-1 un blīvējums EN 681-1 prasībām. Aku vākam jāatbilst LVS EN 124 prasībām. Aku vāks nepeldošā tipa ķeta vāks 12.5tn. (zālāja zonā) bez uzraksta (skatīt rasējumu LKT-5-1). Akai jābūt hermētiskai un rūpnieciski ražotu tekni skatakā**.** H līdz 1.5m un izbūve”.

      Vai ir iespējams aizstāt rūpnieciski ražotu tekni ar betonētu tekni?

Atbilde:

Jā, darbu veicējs drīkst aizstāt rūpnieciksi ražotu tekni ar betonētu tekni.