Jautājums:

 Sāls /smilts/kaisītāja aprīkojumu “sacietējuša kaisāmā materiāla smalcināšanas sistēma-rotors ar materiāla sasaluma smalcināšanas pirkstiem, kas uzstādīts lentas galā – vai šī rotatora griešanās ātrums ir neatkarīgs no padeves lentas griešanās ātruma?

Atbilde:

Rotoru griešanos jānodrošina no kaisītāja hidrauliskas sistēmas, neatkarīgas kontūras, tas nozīmē, ka rotora griešanās ātrums ir neatkarīgs no padeves lentas griešanās ātruma.