**APSTIPRINĀTS**

Valkas novada domes

Iepirkuma komisijas

2015. gada. 13.janvārī

protokols Nr.1

PUBLISKĀ IEPIRKUMA

**Valkas pilsētas ielu apgaismojuma tīklu uzturēšanas un apsaimniekošanas pakalpojumi.**

Iepirkuma identifikācijas Nr. VND/2015/3M

**NOLIKUMS**

**1.Pasūtītājs**

**Valkas novada dome,**

Semināra 9, Valka, Valkas novads, LV-4701

reģ. Nr. 90009114839

banka: AS „SEB banka”

bankas kods: UNLALV2X

konta Nr. LV62UNLA0050014277068

tālrunis/fakss: 64722203 / -64707617

e-pasts: [daina.lankovska@valka.lv](mailto:daina.lankovska@valka.lv)

Kontaktpersona: Daina Lankovska, tel. 64707480.

Kontaktpersona tehniskajos jautājumos: Valkas pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītāja Inese Vehi tel. 26676912

2.Iepirkuma priekšmets un apjoms

Valkas pilsētas ielu apgaismojuma tīklu uzturēšanas un apsaimniekošanas pakalpojumi.

 CPV kods: 50232100-1

**3.Līguma izpildes laiks un vieta**

3.1.Līguma izpildes laiks –12 mēneši no līguma noslēgšanas datuma.

3.2.Līguma izpildes vieta – Valkas pilsēta

**4.Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums un laiks**

4.1.Piedāvājumi jāiesniedz līdz 27.janvārim Valkas novada domē, Beverīnas 3, Valkā, LV-4701.

4.2.Izmantojot pasta pakalpojumus, tiks izskatīti tikai tie pretendentu piedāvājumi, kas saņemti līdz 27 .janvārim pulksten 14.00.

4.3. Piedāvājumi, kas tiks saņemti pēc 4.1. un 4.2.punktos minētā termiņa, netiks vērtēti un tiks nosūtīti atpakaļ iesniedzējam neatvērti.

**5.Piedāvājuma derīguma termiņš**

Piedāvājumam jābūt spēkā vismaz 90 dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

**6.Piedāvājuma varianti un apjoms.**

Pretendentam ir tiesības iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu par visu iepirkuma apjomu.

**7.Prasības piedāvājumu iesniegšanai un noformēšanai**

7.1.Piedāvājumi par visu iepirkuma apjomu iesniedzami latviešu valodā **vienā oriģinālā** (uz piedāvājuma uzraksts „ORĢINĀLS”) un **vienā kopijā** (uz piedāvājuma uzraksts „KOPIJA”).

7.2.Piedāvājuma lapām jābūt cauršūtām ar diegu un sanumurētām, ar satura rādītāju. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamais diegs nostiprināms ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu un pretendenta zīmoga nospiedumu apliecina pretendenta pārstāvis.

7.3. Piedāvājumam jābūt ievietotam aizlīmētā un aizzīmogotā iepakojumā. Uz iepakojuma ir jānorāda:

7.3.1. Pasūtītāja nosaukums un adrese;

7.3.2. Pretendenta nosaukums un adrese;

7.3.3. atzīme: Piedāvājums publiskajam iepirkumam ‘’Valkas pilsētas ielu apgaismojuma tīklu uzturēšanas un apsaimniekošanas pakalpojumi’’. Iepirkuma identifikācijas Nr.VND/2015/3M.

7.4.Piedāvājumi jānogādā personiski vai pa pastu.

7.5.Pretendenti pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

**8. Iepirkuma izskaidrojumi**

8.1.Iespējamais pretendents, kurš pieprasa izskaidrojumu par kādu no nolikuma vai tai pievienotajos dokumentos minētajiem punktiem, rakstiski, izmantojot pastu vai faksu, nosūta konkretizētu lūgumu, adresējot to iepirkuma komisijai.

## 8.2.Iepirkuma komisija, pēc iespējamā pretendenta pieprasījuma, sniedz papildu publisku informāciju par iepirkumu ne vēlāk kā 4 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ja pieprasījums iesniegts laicīgi. Informācija tiek ievietota mājas lapā www.valka.lv.

**9**.**Pretendentu atlases prasības**

9.1. Iepirkumā var piedalīties jebkura persona vai personu grupa, kura atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām. Pasūtītājs izslēgs Pretendentu no turpmākas dalības iepirkumā, ja pretendentam:

9.1.2. pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

9.1.3. pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

9.2. Pretendentam jāatbilst sekojošām prasībām:

9.2.1. Pretendentam jābūt būvkomersanta reģistrācijas apliecībai un sertifikātam par tiesībām veikt elektrotīklu ar spriegumu līdz 1000 V remontu un izbūves darbus, kā arī veikt šo darbu uzraudzību;

9.2.2. Jābūt kabeļu trases noteikšanas un bojājumu vietas noteikšanas iekārtām.

9.2.3. Jābūt pieredzei ielu apgaismojuma tīklu uzturēšanā.

9.2.4. Jābūt atbilstošam datorprogrammu nodrošinājumam ielu apgaismojuma shēmu zīmēšanai;

9.2.5. Ārkārtas gadījumos (avārijas situācijās) darbi, kas jānovērš 2h laikā (galveno drošinātāju maiņa, vadības automātikas remonts, beigtā kabeļa atslēgšana)

**10. Iesniedzamie dokumenti**

**10.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā**

10.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā apliecina pretendenta apņemšanos veikt Valkas pilsētas ielu apgaismojuma tīklu uzturēšanas un apsaimniekošanas pakalpojumus saskaņā ar Nolikuma prasībām. Pieteikumu paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona vai personas, kas ir pilnvarotas to darīt pretendenta vārdā.

**10.2. Pretendentu atlases dokumenti**

10.2.1. Vispārēja informācija par pretendentu, iesniedzama atbilstoši Nolikumam pievienotajai formai (1.pielikums).

10.2.2. Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija.

10.2.3. Dokuments par Pretendenta pieredzi ielu apgaismojuma tīklu uzturēšanā (nosaukt vismaz 5 objektus)

10.2.4. Apliecinājums, ka pretendenta rīcībā pieejama kabeļu trases noteikšanas un bojājumu vietas noteikšanas iekārtas .

10.2.5. Apliecinājums, ka pretendents nodrošinās 2h laikā galveno drošinātāju maiņu, vadības automātikas remontu, beigtā kabeļa atslēgšanu.

**10.3. Finanšu piedāvājums**

10.3.1. Finanšu piedāvājumā norāda kopējo cenu, par kādu tiks sniegts pakalpojums. Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikumam pievienotajai finanšu piedāvājuma formai (2.pielikums).

10.3.2. Finanšu piedāvājumā cenu norāda euro(EUR ) bez pievienotās vērtības nodokļa. Atsevišķi norāda līguma summu, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

10.3.3. Tehniskam piedāvājumam jāatbilst tehniskajā specifikācijā (3.pielikums) iekļautām prasībām un darba uzdevumam.

**11. Piedāvājumu vērtēšana un piedāvājumu izvēles kritēriji**

**11.1. Vispārīgie noteikumi**

11.1.1. Piedāvājumus izskata iepirkuma komisija (turpmāk tekstā – komisija), kas izvērtē pretendentu un to piedāvājumu atbilstību nolikuma prasībām, kā arī izvēlas piedāvājumu ar **viszemāko cenu**. Komisija darbojas un lēmumus pieņem slēgtā sēdē.

11.1.2. Nepieciešamības gadījumā pretendenta iesniegtās informācijas precizēšanai un pilnīgai piedāvājuma izvērtēšanai komisija var pieprasīt pretendentam papildus informāciju.

**11.2. Piedāvājuma noformējuma pārbaude**

11.2.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudes laikā komisija pārbauda, vai iesniegtie piedāvājumi sagatavoti un noformēti atbilstoši Nolikuma 7.punktā norādītajām prasībām.

11.2.2. Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši nolikuma prasībām, komisija piedāvājumu tālāk neizskata.

**11.3. Pretendentu atlase**

11.3.1. Pēc piedāvājuma noformējuma pārbaudes komisija veic pretendentu atlasi.

11.3.2. Pretendentu atlases laikā komisija noskaidro pretendentu kompetenci un atbilstību

paredzamā iepirkuma līguma izpildes prasībām, pēc iesniegtajiem pretendentu atlases dokumentiem pārbaudot pretendenta atbilstību katrai nolikumā izvirzītajai prasībai.

11.3.3. Pretendentu atlases laikā komisija pārbauda vai pretendents ir iesniedzis visus nolikumā pieprasītos dokumentus.

11.3.4. Ja kāds no iesniegtajiem dokumentiem neapliecina pretendenta atbilstību izvirzītajiem atlases nosacījumiem vai pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis informāciju, komisija turpmāk tā piedāvājumu neizskata.

**11.4. Finanšu piedāvājuma vērtēšana.**

11.4.1. Komisija vērtē un salīdzina tikai to pretendentu finanšu piedāvājumus, kuru piedāvājumi nav noraidīti noformējuma pārbaudes, pretendentu atlases vai tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā.

11.4.2. Komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst nolikuma prasībām.

11.4.3. Piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu, kā arī izvērtē un salīdzina finanšu piedāvājumu cenas.

11.4.4. Ja finanšu piedāvājumā konstatēta aritmētiska kļūda, komisija izlabo to. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas ir labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, komisija ņem vērā labojumus.

11.4.5. Gadījumā, ja iepirkuma procedūrai tiks iesniegt tikai viens piedāvājums, kas pilnībā atbildīs nolikuma prasībām, pretendents, kas iesniedzis šo piedāvājumu, var tikt atzīts par iepirkuma procedūras uzvarētāju.

**12. Iepirkuma līgums**

12.1. Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu iepirkuma līgumu, pamatojoties uz Iepirkumu komisijas lēmumu.

12.2. Iepirkuma līgums tiek slēgts ņemot vērā piedāvājumā norādītās cenas.

12.3. Apmaksa tiek veikta 20 dienu laikā pēc:

12.3.1. Pēc ikmēneša darbu izpildes tabulu un attiecīgu rēķinu iesniegšanas pasūtītājam.

**13.Iepirkumu komisijas tiesības un pienākumi**

**13.1. Iepirkuma komisijas tiesības**

13.1.1. Pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai.

13.1.2. Pieaicināt ekspertu ar padomdevēja tiesībām.

13.1.3. Lemt par piedāvājuma tālāku izskatīšanu, ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši Nolikuma 7.punktā minētajām prasībām.

13.1.4. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā labot aritmētiskās kļūdas pretendentu finanšu piedāvājumos.

13.1.5. Noraidīt piedāvājumu, ja tiek konstatēts, ka iesniegts nolikuma prasībām neatbilstošs piedāvājums vai ir sniegta nepilnīga vai nepatiesa informācija.

13.1.6. Izvēlēties piedāvājumu, kas atbilst visām nolikuma prasībām un ir ar viszemāko cenu.

13.1.7. Izvēlēties nākamo piedāvājumu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju.

13.1.8. Pieņemt lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu.

**13.2. Iepirkuma komisijas pienākumi**

13.2.1. Nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu.

13.2.2. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

13.2.3. Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par Nolikumu.

13.2.4. Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu.

13.2.5. Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma par iepirkuma procedūras rezultātiem pieņemšanas, paziņot to pretendentiem.

**14. Pretendenta tiesības un pienākumi**

**14.1. Pretendenta tiesības:**

14.1.1. Pieprasīt papildu informāciju par nolikumu.

14.1.2. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. Piedāvājums atsaucams vai maināms, pamatojoties uz rakstveida iesniegumu, kas saņemts līdz pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām un apstiprināts ar pretendenta zīmogu un pārstāvja parakstu.

**14.2. Pretendenta pienākumi:**

14.2.1. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām.

14.2.2. Sniegt patiesu informāciju.

14.2.3.Sniegt rakstiskas atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai, pretendenta norādītajos termiņos

14.2.4. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.

Pielikumi:

Nr.1 Vispārējas informācijas par pretendentu veidlapa

Nr.2 Finanšu piedāvājuma veidlapa.

Nr.3 Darba uzdevums.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs V.Zariņš

**1.pielikums**

|  |
| --- |
| Pieteikums dalībai iepirkumā |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Sabiedrības nosaukums | reģistrācijas numurs |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| kuras vārdā saskaņā ar |  |  |
|  | pārstāvības pamats | Sabiedrības vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds |

Ar šo piesakās piedalīties iepirkumā Valkas pilsētas ielu apgaismojuma tīklu uzturēšanas un apsaimniekošanas pakalpojumi. Iepirkuma identifikācijas Nr.VND/2015/3M

|  |  |
| --- | --- |
| Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts: | z.v. |
| Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: |  |
| Juridiskā adrese: |  |
| Faktiskā adrese: |  |
| Bankas rekvizīti: |  |
| Kontaktpersona: |  |
| Tālruņa numurs: |  |
| Faksa numurs: |  |
| E-pasta adrese: |  |

2.pielikums

**Finanšu piedāvājuma forma**

Pretendents piedāvā veikt

par:

|  |  |
| --- | --- |
| **Kopējā piedāvājuma līgumcena EUR bez PVN** |  |
| **PVN 21%** |  |
| **Kopējā piedāvājuma līgumcena EUR ieskaitot PVN** |  |

Datums\_

\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Pretendenta amatpersona, kurai ir paraksta tiesības vai pilnvarotās personas amats, vārds un uzvārds, paraksts, zīmogs

**IEPIRKUMA SPECIFIKĀCIJA**

Iepirkuma priekšmets ir Valkas pilsētas ielu apgaismojuma tīklu uzturēšanas un apsaimniekošanas pakalpojumi.

## Darbu izpildes vieta: Valka

**Darbu izpildes termiņš:** 12 mēneši no Līguma parakstīšanas brīža.

**Darba uzdevums:**

1. Valkas pilsētas ielu tīklu apkalpošana saskaņā ar daba uzdevuma 1. daļu (pastāvīgā darba uzdevuma daļa).
2. Elektrotīklu remontdarbi saskaņā ar darba uzdevuma 2. daļu (uzdevuma mainīgā daļa).

**DARBA UZDEVUMA 1. DAĻA**

(darba uzdevuma pastāvīgā daļa)

Ielu apgaismojuma tīklu raksturojums ( orientējoši):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ielu apgaismojuma tīklu kopgarums, km | 33 |
| 2. | Gaismas punkti ar LED gaismekli, gab. | 520 |
| 3. | Gaismas punkti ar nātrija spuldzi, gab. | 300 |

Ielu apgaismojuma tīklā veicamie darbi:

1. veikt ielu apgaismojuma ieslēgšanas un izslēgšanas iekārtu laika releju regulēšanu,
2. veikt apgaismojuma tīkla komutācijas punktu apkalpošanu,
3. veikt apgaismojuma tīkla apgaitas 2 reizes mēnesī ziemas periodā (oktobris-marts) un 1 reizi mēnesī vasaras periodā (aprīlis-septembris),
4. apgaismes tīkla avārijas situāciju gadījumā , kuru dēļ var tikt apdraudētā cilvēku dzīvība vai veselība , vai arī var tikt nodarīts kaitējums kādam Valkas pilsētas teritorijā esošam īpašumam, darbu izpildītājam ir pienākums ierasties avārijas vietā un sākt avārijas likvidāciju 45 minūšu laikā skaitot no brīža, kad darbu Izpildītājs ir saņēmis informāciju par avāriju.
5. zemes rakšanas darbu veikšanas gadījumos racējiem parādīt ielu apgaismojuma tīkla pazemes komunikāciju atrašanās vietas dabā,
6. veikt kabeļu tīklu un iekārtu uzraudzību,
7. veikt kabeļu tīklu un iekārtu profilaktiskos remontus (kontaktu remonts, shēmu atjaunošana utt.),
8. veikt nepieciešamos slodžu un izolācijas pretestības mērījumus ielu apgaismojuma tīklā,
9. nodrošināt izlietoto spuldžu utilizāciju,
10. veikt tehnisko būvprojektu saskaņošanu, apgaismes līniju izbūves būvuzraudzību, tehnisko noteikumu izstrādi,
11. veikt priekšlikumu sagatavošanu ar orientējoši izmaksu tāmēm par konkrētiem defektiem(stabu, kabeļu, sadaļņu u.c. nomaiņu),
12. veikt priekšlikumu sagatavošanu par ielu apgaismojumu tīklu attīstības iespējām,
13. enerģijas skaitītāju rādījumu nolasīšana.

Ielu apgaismojuma tīklu apkalpošana veicama atbilstoši instrukcijai par pilsētu āra elektriskā apgaismojuma apkalpošanu

**1.Vispārīgie noteikumi**

* 1. Instrukcija attiecas uz uzņēmēja apkalpes teritorijā esošo pilsētu ielu, pagalmu un laukumu elektriskā apgaismojuma iekārtu ekspluatāciju.
  2. Uzņēmējs nodrošina pilsētas pašvaldības īpašumā esošu āra apgaismojuma elektroiekārtu ekspluatāciju un remontu, pamatojoties uz ar pašvaldību noslēgtu līgumu par šiem darbiem.
  3. Uz āra apgaismojumu attiecas pilsētas ielu, laukumu, skvēru un dzīvojamo ēku kvartālu apgaismojums ar speciāli šim nolūkam paredzētiem apgaismes ķermeņiem.
  4. Visos āra apgaismojuma barošanas punktos jābūt uzstādītai elektroenerģijas uzskaitei. Apmaksu par āra apgaismojuma spuldzēm, armatūrām un patērēto elektroenerģiju izdara pilsētas pašvaldība saskaņā ar līgumu par pakalpojuma sniegšanu.
  5. Ielu apgaismojuma ieslēgšanu un atslēgšanu veic ielu apgaismojumu apkalpojošais uzņēmums, saskaņojot ar pilsētas pašvaldību.

1. **Āra apgaismojuma tehniskās ekspluatācijas pamatnoteikumi.**
   1. Ielu apgaismojuma normālu darbu nodrošina Uzņēmējs saskaņā ar pašvaldību noslēgtā līguma nosacījumiem.
   2. Uzņēmējs nozīmē elektroinženieri vai meistaru, kurš atbild par ielu apgaismojuma stāvokli un ekspluatāciju. Tiešo ekspluatāciju un uzraudzību veic ar Uzņēmēja rakstisku rīkojumu nozīmēti elektromontieri.
   3. Ielu apgaismojuma tehniskā apkalpošana un remonts notiek saskaņā ar ikgadējo kompleksā remonta un ekspluatācijas darbu plānu un ar pašvaldību noslēgto līgumu.
   4. Ielu apgaismojuma tehniskajā apkalpošanā ietilpst:
      1. Ne retāk kā 2 reizes mēnesī ziemas periodā (oktobris-marts) un 1 reizi mēnesī vasaras periodā (aprīlis-septembris), izdegušo spuldžu noteikšana un nomaiņa ar vienlaicīgu apgaismošanas tīkla iekārtas apskati. Apskati jāveic kopā ar pašvaldības pārstāvi.
      2. Fāžu noslodzes pārbaude pēc ielu apgaismojuma tīkla shēmas būtiskām izmaiņām.
      3. Zemējuma ietaišu pārbaude (1 x 6 gados).
      4. Cilpas fāze-0 mērījumi izdarāmi pēc būtiskām tīkla konfigurācijas izmaiņām un pirms jaunu objektu nodošanas ekspluatācijā.
   5. Ielu apgaismojuma tīkla un iekārtu remonts jāizdara, saskaņojot to ar pašvaldību.
   6. Izdegušās spuldzes jāsavāc un jāuzglabā. Tās jānodod centralizētai iznīcināšanai.

**DARBA UZDEVUMA 2. DAĻA**

(darba uzdevuma mainīgā daļa)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Nosaukums** | **Mēra vienība** | **Daudz.** | **Vienības izmaksa EUR** | **Izmaksas par visu apjomu, bez PVN EUR** | **PVN** | **Izmaksas par visu apjomu, ar PVN EUR** |
|  | **Materiāli** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 19 gab. elektrības skaitītāju nolasīšana, rādījumu nodošana 1xmēnesī | reizes | 12 |  |  |  |  |
| 2 | Bojājuma noteikšana un lokalizēšana ielu apgaismošanas kabeļu tīklos (ieskaitot beigtā kabeļa atslēgšanu) | vietas | 25 |  |  |  |  |
| 3 | Kabeļa tranšejas rakšana un aizbēršana ar tehniku (Valkas novada domes traktors) | m | 150 |  |  |  |  |
| 4 | Balsta nomaiņa (esošā dzelzsbetona vai metāla balsta demontāža, jauna 8m balsta (komplektē novada dome) uzstādīšana, kabeļu pieslēgšana balstā | gab | 15 |  |  |  |  |
| 5 | Demontētā metāla/dzelzsbetona balsta iekraušana, transportēšana uz utilizācijas vietu un utilizācija | gab | 15 |  |  |  |  |
| 6 | Kabeļa tranšejas rakšana un aizbēršana ar rokām pilsētas apstākļos | m | 300 |  |  |  |  |
| 7 | Kabeļa un brīdinājuma lentas ieguldīšana, ieskaitot jaunu kabeli līdz 35 mm² (atkarībā no posma, iespējams kabelis no 4x10 līdz 4x35) | m | 300 |  |  |  |  |
| 8 | Kabeļu gala apdare līdz 35 mm² (SEH4 vai analoga) un apdares montāža | gab | 25 |  |  |  |  |
| 9 | Savienojošā uzmava SU no 4 līdz 35mm2 ar montāžu | gab | 20 |  |  |  |  |
| 10 | Augstspiediena nātrija spuldze 70W E27 6600lm, cauruļveida, spuldzes efektivitāte vismaz 93lm/W, vidējais mūža ilgums 32000h | gab. | 15 |  |  |  |  |
| 11 | Augstspiediena nātrija spuldze 150W E40 17500lm, cauruļveida, spuldzes efektivitāte vismaz 115lm/W, vidējais mūža ilgums 32000h | gab. | 25 |  |  |  |  |
| 12 | Galveno drošinātāju (NH un PN tipa) maiņa (nomināli – 16, 25 un 32A) | gab. | 25 |  |  |  |  |
| 13 | Automātiskais slēdzis 1P C6A ar montāžu balstā, sadalnē | gab. | 20 |  |  |  |  |
| 14 | Gala armatūras maiņa ar esošās armatūras demontāžu (armatūru komplektē novada dome), ieskaitot pacēlāja izmaksas | gab. | 25 |  |  |  |  |
| 15 | Apgaismojuma līniju apsekošana diennakts tumšajā laikā (apsekojams viss Valkas ielu apgaismojuma tīkls) | reizes | 18 |  |  |  |  |
| 16 | Pārējie darbi (ieskaitot rakšanas darbu atļaujas kārtošanu un kabeļu rādīšanu racējiem) | h | 50 |  |  |  |  |
| 17 | Projektu saskaņošana, apgaismojuma līniju izbūves būvuzraudzība, tehnisko noteikumu izstrāde | h | 10 |  |  |  |  |
| 18 | Darbi, kas jānovērš 2h laikā (galveno drošinātāju maiņa, vadības automātikas remonts, beigtā kabeļa atslēgšana) | h | 15 |  |  |  |  |
| 19 | Savienojuma spaile KE10.1 (vai līdzvērtīga) ar montāžu balstā | gab. | 60 |  |  |  |  |
| 20 | Kabelis NYM-J 3x1.5 mm2 ar montāžu balstā | m | 100 |  |  |  |  |
| 21 | Apgaismojuma balstu krāsošana (Novakor vai līdzvērtīga krāsa) divās kārtās (ieskaitot rūsas noņemšanu ar drāšu birsti) | gab, | 10 |  |  |  |  |
| 21 | Apgaismojuma vadības un kabeļsadaļņu marķēšana (dzelteni apzīmējumi uz melna fona) | gab. | 5 |  |  |  |  |
| 23 | KS-4A sadale ar MP-1 pamatni (esošās sadales demontāža un jaunas sadales montāža ar kabeļu pieslēgšanu, safāzēšanu) | gab. | 2 |  |  |  |  |
| 24 | Krēslas slēdzis (TW-1 vai līdzvērtīgs) ar montāžu | gab. | 2 |  |  |  |  |
|  | PAVISAM KOPĀ: |  |  |  |  |  |  |

**Piezīmes**

1. **Aizpildīta tabula par darba uzdevuma mainīgo daļu jāpievieno finanšu piedāvājumam.**
2. **Piedāvājumam jāpievieno piedāvāto spuldžu raksturojums (marka, ražošanas vieta, utt.) un sertifikāts. Spuldžu tips: aizvietojošā nātrija augstspiediena spuldzes.**

**Papildus nosacījumi:**

* Jābūt kabeļu trases noteikšanas un bojājumu vietas noteikšanas iekārtām;
* Materiālus remontdarbu izpildei nodrošina darbu izpildītājs;
* Darbu izpildītājs nodrošina noteikto darbu veikšanu ar saviem darbarīkiem, savu transportu un saviem darbiniekiem;
* Rakšanas tehniku nodrošina pasūtītājs.